**附件1：广西血液中心意向采购产品基本性能及配置要求说明书**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 拟采购设备、试剂名称 | 基本要求 | 拟采购数量 |
| 1 | 血细胞分离机 | 该设备用于采集血小板，必须有单份和双份去白管路可供用户选择，采集的血小板产品质量参数满足行业要求。 | 5台 |
| 2 | 大容量离心机 | 主要用于血液成分即去白悬浮红细胞、新鲜冰冻血浆、冰冻血浆、手工血小板、洗涤去白悬浮红细胞、冰冻悬浮红细胞等的分离制备。 | 2台 |
| 3 | 冷沉淀凝血因子制备仪 | 适用于血站冰冻血浆制备临床用冷沉淀凝血因子。 | 2台 |
| 4 | 全自动混样仪 | 1.用于血液核酸检测系统样本混样。  2.与单位现有cobas AmpliProp全自动核酸提取纯化仪cobas Taqlan全自动医用PCR分析系统组合 | 1台 |
| 5 | 人类T淋巴细胞白血病病毒抗体检测试剂盒（双抗原夹心酶联免疫法） | 符合双抗原夹心法，酶联免疫法，两步法。  试剂对乙型肝炎病毒表面抗原、丙型肝炎病毒抗体、梅毒螺旋体抗体和艾滋病毒抗体，不存在交叉反应。 | 一批 |
| 6 | 采血车 | 1.整车总长11米左右  2.配备发电机、采血、储血等相关设备。 | 2台 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 产品名称 | |  |
| 采购项目编号 | |  |
| 意向采购数量 | |  |
| 基本性能及配置要求 | | |
| 1 |  | |
| 2 |  | |
| 3 |  | |
| 4 |  | |
| 5 |  | |
| 6 |  | |
| 7 |  | |
| 8 |  | |
| 9 |  | |
| 10 |  | |
|  |  | |