**附件2：**

二、一键报警系统维保服务

1.概况

本项目一键报警系统维修维护服务采购人(甲方)为广西壮族自治区血液中心，现对2020年至2021年度一键报警系统维修维护服务进行合格供应商公开询价。

2.项目名称：一键报警系统维修维护服务。

采购预算：1.2万元。

3.项目概况与采购范围

3.1项目地点：柳州市鱼峰区羊角山路6号。

3.2服务范围：一键报警系统维修维护，详见设备清单表。

3.3服务期限：一年，从签订合同或协议之日算起。

4.维修维护形式

4.1乙方包工包料限时完成（维修保养过程中对于需要更换的设备，如主机、烟雾报警器、无线紧急按钮、电源、固定电话拨号模块、声光报警器、信号转发器和无线红外探头、蓄电池等，以及技术服务费、差旅费一切费用由乙方承担,费用不再另行结算）。

4.2每季对设备运行情况进行一次巡检（时间双方商定），巡检中发现的故障及时与甲方协商维修方式及维修工期。

4.3接到甲方的紧急故障处理通知后，甲方呼叫内8小时内到现场，如遇重大事故在1小时内响应。

5.供应商资格要求

5.1国内注册（指按国家有关规定要求注册的），在广西区内南宁、柳州和桂林主要城市设有分公司或技术服务部,能及时提供采购服务，具备法人资格的供应商。

5.2营业执照有消防设施维护保养经营范围。

5.3本项目不接受联合体竞标。

6.相关要求

6.1投标人应根据询价文件的要求进行响应,否则视为废标。

6.2投标人应在响应文件中加盖单位印章及法定代表人或委托代理人签字,并将响应文件装订成册,前附“响应文件资料清单”，响应文件中投标人资格及资质文件齐全，所投资料要清楚详细。

6.3响应文件不许有涂抹、改写或标记。

6.4响应文件正本一份副本一份,在每份响应文件上要注明“正本”或“副本”

6.5投标人应以合理报价、资料齐全、服务完善、承诺优厚为投标原则。

6.6投标人需自行承担所有编写和提交响应文件等的响应费用，无论其响应结果如何，采购方在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

6.7投标人一次报出不可变更的价格。

7.凡有下列之一者，投标文件视为无效

7.1投标文件未密封；

7.2无单位盖章并无法定代表人或法定代表人授权的代理人签字或盖章的；

7.3未响应询价文件要求或未按询价文件中的要求报价；

7.4内容不全或数据模糊、辨认不清；

7.5投标单位之间存在并被认定围标、串标的。

7.6逾期送达的。

8.评审办法

由采购人确定评标小组对投标人递交的响应文件进行评审。本项目采用“价低者得”的评审办法。

**设备清单表**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 主机 | HT-110B | 1 | 台 |  |
| 2 | 固定电话拨号模块 | TIGER911 | 1 | 个 |  |
| 3 | 信号中继模块 | HTSD12 | 9 | 套 |  |
| 4 | 无线红外探头 | HT8080-2B | 8 | 套 |  |
| 5 | 电源 | 12V 2A | 4 | 个 |  |
| 6 | 烟雾报警器 | SFL-902 | 12 | 个 |  |
| 7 | 声光报警器 | DC 12V | 2 | 个 |  |
| 8 | 无线紧急按钮 | HT818 | 20 | 个 |  |

广西壮族自治区血液中心

2020年11月10日